Вариант комплектации включает:

1. Эскизный проект.
2. Проектная документация раздел КД.
3. Стеновой элемент в оцилиндрованном бревне или клееном брусе по выбору заказчика (включает нарезку угловых соединений, сверловку отверстий под скрытую электропроводку и нагеля, обработкой транспортным антисептиком, комплект нагелей, упаковку).
4. Стропильная система (включает доску стропильных ферм, вентиляционный брусок, доборный брусок, брусок смены направлений потолка, доску обрешетки крыши, нащельник крепления пленки пароизоляции, доску балок перекрытий этажей).
5. Материал внешней отделки (включает ветровую доску, доску подшивки свесов, обсады оконных и дверных проемов, наличники наружные, террасная доска (сосна).
6. Межвенцовый уплотнитель.
7. Стяжки.Метизы.
8. Блок оконный металлопластиковый.
9. Блок дверной уличный деревянный.