# Вариант комплектации «Тепловой контур»

Вариант комплектации включает:

1. Эскизный проект.
2. Проектная документация раздел КД.
3. Стеновой элемент в оцилиндрованном бревне или клееном брусе по выбору заказчика (включает нарезку угловых соединений, сверловку отверстий под скрытую электропроводку и нагеля, обработкой транспортным антисептиком, комплект нагелей, упаковку).
4. Стропильная система (включает доску стропильных ферм, вентиляционный брусок, доборный брусок, брусок смены направлений потолка, доску обрешетки крыши, нащельник крепления пленки пароизоляции, доску балок перекрытий этажей).
5. Материал внешней отделки (включает ветровую доску, доску подшивки свесов, обсады оконных и дверных проемов, наличники наружные, террасная доска (сосна).
6. Межвенцовый уплотнитель.
7. Стяжки.Метизы.
8. Материал паро и гидроизоляции кровли.
9. Утеплитель базальтовый.
10. Блок оконный металлопластиковый.
11. Блок дверной уличный металлический.
12. Кровля мягкая битумная черепица.
13. Ленточный фундамент.
14. Сборка стенового элемента.
15. Монтаж стропильной системы с подготовкой под кровлю.
16. Утепление кровли и фронтонов.
17. Накрытие кровли.
18. Устройство балок перекрытий этажей, балок террасы.
19. Монтаж окон и входных дверей.
20. Оформление кровли и подшивка свесов.
21. Настил террасы доской.